타원체 변환 방법(GRS80 -> Bessel1841)

1. NGIMap* 프로그램을 실행합니다.

* NGIMap : 국토지리정보원에서 공급하는 수치지도 활용 S/W로 수치지도의 포맷변환 및 좌표변환 기능을 제공합니다.

- 다운로드 방법 : “자료실” 게시판에서 다운로드 가능합니다.

2. 변환할 수치지도 파일을 오픈합니다. (파일 ‣ 열기)

3. 메뉴 중 ‘좌표변환’을 실행합니다.

4. 아래와 같이 입력한 후 확인 버튼을 클릭합니다.

ㅇ 입력사항

- 타원체 : GRS80

- 좌표계 : TM 좌표계

- 축척계수 : 1

- 투영원점 : 사용자정의

- 위도 : 38

- 경도 : 투영원점에 따라 수정해야 함.

서부원점(125) / 중부원점(127) / 동부원점(129)

- 덧셈상수 : X(East) 200000 / Y(North) 600000 로 변경함.

- 10.405 보정 체크함. (GRS80일 경우에만 체크함)

ㅇ 출력사항

- 타원체 : Bessel1841

- 좌표계 : TM 좌표계

- 축척계수 : 1

- 투영원점 : 투영원점에 따라 수정함(서부원점/중부원점/동부원점/동해원점)

5. 파일을 새이름으로 저장합니다. (파일 ‣ 새 이름으로)

6. 아래와 같이 메시지가 나타나면 “예” 버튼을 클릭하시면 됩니다.

참고) 도엽번호에 따른 원점 구분 방법

⇨ 서부원점 : 도엽번호의 3번째 숫자가 5일 경우

⇨ 중부원점 : 도엽번호의 3번째 숫자가 6 또는 7일 경우

⇨ 동부원점 : 도엽번호의 3번째 숫자가 8 또는 9일 경우

ex) 378031 -> 3번째 자리 8 이므로 동부원점임.